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 ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
Пеленальный столик

 
Уважаемый покупатель! 
Благодарим Вас за выбор изделия производства испанской компании JOFEL Ind.S.A. 

Продукция Хофел разработана профессиональными дизайнерами с учетом требований эргономики, изготовлена из исходных материалов высочайшего качества, 

обладает высокой антикоррозийной устойчивостью и имеет современную популярную декоративную обработку поверхности и цвет, 
предназначена для оснащения, как санитарно-гигиенических комнат сети общественного питания, баров, ресторанов, кафе, школ и других учебных заведений, бань, вокзалов, культурно-зрелищных, спортивных, медицинских заведений, мастерских и промышленных предприятий, так и для более камерного использования в домашних условиях.

Современный дизайн изделий Jofel, их привлекательность и эргономичность позволяет им легко вписываться в интерьер любых ванных комнат, при необходимости легко сочетаться с изделиями других брендов и обеспечивать пользователю особые удобства и комфорт.

Система менеджмента качества компании Хофел применительно к дизайну, разработкам и производству соответствует требованиям стандарта ИСО 9001, что удостоверяется европейским органом по сертификации систем качества TUV-management service, расположенным в Ганновере. Высокое качество изделий гарантируется заключениями престижной TÜV-лаборатории в Ганновере о соответствии стандарту VDE700.
Качество продукции ТМ Jofel « Мебель детская из пластмассы, марка "Jofel" - стол пеленальный раскладной настенный (артикулы: AY10000, AY11000) , подтверждается сертификатом соответствия серийной продукции данного предприятия требованиям технического регламента Таможенного союза ТР ТС 025/2012 «О безопасности мебельной продукции».

             Регистрационный номер сертификата соответствия EAЭС RU C-EC.АД31.В.00118/19 серия RU №0128706 от 10/06/19. Срок действия сертификата – до 09/06/2022.
ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Данный талон дает право на бесплатное устранение дефектов и замену неисправных деталей в течение всего гарантийного срока. Проследите, чтобы данный талон был правильно заполнен: имел дату продажи и штамп торговой организации. Сохраняйте талон и чек на приобретенное изделие. 
По вопросам гарантийного и послегарантийного ремонта обращайтесь по адресу: 196084, Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Киевская д. 24/22, лит.А, пом. 12Н, тел. +812-931-41-46, тел/факс. +812-332-52-62, e-mail: company@eliseev.spb.ru  ООО «Елисеев и Компаньоны» - дистрибьютор изделий Jofel Ind. S.A. в России.

Изделие: Столик пеленальный настенный

Модель: _____________________________
Срок гарантии: 12 месяцев
__________________________
(Печать или штамп торгующей организации)

Торгующая организация

______________________________________________  «_________» _________________20___г.

Проверил и продал

Изделие проверено в моем присутствии, претензий по внешнему виду и комплектности не имею,

С условиями гарантийного обслуживания ознакомлен.

«______» _________________20___г.

 Подпись Покупателя ____________________________

Руководство по применению

1. НАЗНАЧЕНИЕ И ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ

Пеленальный столик крепится к стене в санитарно-гигиенических комнатах и предназначен для пеленания ребенка (замены памперсов) и его безопасного размещения на время пользования взрослым туалетом. Пеленальный столик является безопасным и обязательным аксессуаром санитарно-гигиенической комнаты матери и ребенка. Максимальная разрешенная нагрузка -15 кг. 
Для установки изделия  требуются следующие инструменты ( в комплект поставки не входят):

-Уровень – рис. А , стр. 2 (инструкции на англ. языке),
- Рулетка (измерительный инструмент)- - рис. В , стр. 2 (инструкции на англ. языке),

- Сверла Ø 7/32ʺ (5,55 мм), 1/8 ʺ (3,175 мм), 1/2ʺ (12,7 мм)- рис. С, стр. 2 (инструкции на англ. языке),

-Шуруповерт с PH –битами- рис. D, стр. 2 (инструкции на англ. языке)
.  
 2. КОМПЛЕКТНОСТЬ ПОСТАВКИ

Столик пеленальный складной настенный –

          1 шт

Руководство по применению
           

          1 шт

Гарантийный талон



          1 шт

Метизы для крепления столика на деревянных закладных:
Шуруп по дереву L 3 ʺ  (76 мм) 



4 шт

Шайба плоская Ø3/4ʺ (19 мм)



4 шт

Метизы для крепления столика на бетонных и металлических стенах:

Винт L 3ʺ (76 мм)





2 шт

Шайба плоская Ø3/4ʺ (19 мм)




Анкер 






2 шт

Прочие комплектующие:

Крышки декоративные для крепежных элементов

6 шт

Табличка информационная для комнаты матери и ребенка
1 шт

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
	Внешний вид
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	Артикул
	 
	AY10000
	AY11000

	Серия
	 
	Аксессуары
	Аксессуары 

	Наименование
	 
	Стол пеленальный горизонтальный
	Стол пеленальный вертикальный

	Назначение
	 
	для удерживания ребенка в горизонтальном положении
	для удерживания ребенка в вертикальном положении

	Материал 
	 
	Полиэтилен высокой плотности белый цвет.
	Полиэтилен высокой плотности белый цвет.

	Тип крепления
	 
	настенный
	настенный

	Габаритные размеры
	мм
	406*870*457
	877*496*877

	Особенность конструкции
	 
	складной
	складной

	 
	 
	оснащен ремнями безопасности
	оснащен ремнями безопасности


4. ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ
Внимание!!! 

Для того, чтобы столик выдержал гарантируемую нагрузку он должен быть надежно закреплен.

Обратитесь к проектировщику здания с целью установления внутренней структуры стен, на которой предполагается монтаж пеленального столика. 

Последовательность монтажа
1. Разместите вертикальную деревянную закладную так, чтобы она охватывала предполагаемые 2 точки крепления левой стороны столика 

2. Отмерьте 46ʺ (117 см) от уровня пола и сделайте отметку на стене. Это будет левая верхняя точка крепления столика. Внимание! Эта точка должна находится ровно по середине деревянной закладной в стене.

3. Совместите сделанную отметку на  стене с ​​левым верхним крепежным отверстием корпуса столика.
4. Удерживая в совмещенном виде отметку на стене и отверстие корпуса столика добейтесь с помощью уровня строго горизонтального положения изделия и произведите разметку остальных трех крепежных отверстий.

5. С помощью дрели и соответствующей биты просверлите 4 отверстия в стене.

Замечание 1 – для стен с деревянными закладными

- Облицованные плиткой или кирпичом стены следует начинать сверлить сверлом с Ø 7/32ʺ (5 мм) до соприкосновения с деревянной закладной, а потом сменить размер сверла на 1/8 ʺ (3 мм),

- для крепления на стене с деревянными закладными используйте шурупы по дереву, плоскую и финишную шайбы, как показано на рис. А  стр.3 (инструкция на английском языке)
Замечание 2 – для стен с другими крепежными поверхностями.
Применение анкеров будет необходимо, 

- если точки крепления изделия не попадают на середину деревянных закладных внутри стены,
- если под облицовкой стена имеет бетон или металл.
 Сверлить следует сверлом с Ø 1/2ʺ (12,7 мм). Крепить анкером (рис. С, стр. 3) с применением винта и плоской шайбы, как показано на рис. В, стр. 3 (инструкция на английском языке). См. ниже раздел «Применение анкера».

6. Совместите отверстия на стене с  крепежными отверстиями  изделия и зафиксируйте верхнюю левую точку, как описано в Замечании 1 (2). Затем зафиксируйте три оставшиеся точки.

Нижние точки крепления фиксируются через металлические скобы (см. рис. на стр 3)

7.  Убедитесь, что все 4 крепежных элемента плотно зафиксированы. Оденьте декоративные крышки на головки крепежа (шурупа, винта) .
«Применение анкера».

1. в просверленное отверстие в стене (диаметр отверстия 1/2ʺ (12,7 мм) вставьте металлическую часть анкера.
2. Разводя в стороны штрипсы анкера зафиксируйте его в отверстии стены. Рис. D, стр. 3 (инструкция на английском языке)

3. Отломайте остатки штрипсы анкера

4. В первую очередь  зафиксируйте анкером левую верхнюю точку крепления, для чего заверните в него винт, предварительно установив между ними плоскую шайбу.

5. Затем зафиксируйте оставшиеся 3 точки крепления .

6. Убедитесь, что все 4 крепежных элемента плотно зафиксированы. Оденьте декоративные крышки на головки винтов .

Внимание!

В случае отсутствия  надежного основания для крепления столика вам придется произвести укрепление стены в зоне расположения изделия (см. рис. Е, стр. 4 инструкции на англ. языке), что рекомендуем согласовать с архитектором.

5. ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ ИЗДЕЛИЯ
-Движением на себя и вниз  откройте переднюю панель столика.

-Положите ребенка на откинутую столешницу и зафиксируйте его положение ремнем безопасности (см. инструкцию по пользованию ремнем безопасности).
- После замены памперса отстегните ремень, возьмите ребенка на руки, верните ремень и столешницу в исходное положение.

Инструкция по применению ремня безопасности

- Положите ребенка на открытую столешницу таким образом, чтобы ремень безопасности находился на уровне его живота. 

- Поверните вверх крышку застежки и вложите в нее ремень.

- Подтяните ремень настолько, чтобы он плотно прилегал к телу ребенка.

- Опустите вниз крышку застежки. Этим движением ремень зафиксируется в выбранном вами положении.

- Натяните красный фисле замены памперса отстегните ремень, возьмите ребенка на руки, верните ремень и столи вложите ешницу в исходное положениексатор поверх застежки (Рис F, стр. 4 инструкции на англ. языке)
- Для освобождения ремня безопасности повторите все операции в обратном порядке.

6. УХОД ЗА ИЗДЕЛИЕМ
- Ежемесячно проверяйте прочность крепления изделия на стене.

- В случае необходимости производите подтяжку крепежных элементов.

- В случае утери какого-нибудь крепежного элемента или деталей не пытайтесь заменить их на другие подручные. Обратитесь к поставщику для приобретения оригинального крепежа или деталей.
- При уходе за изделием недопустимо применение абразивных материалов и сильных химических реагентов. Возможно применением мягкой губки/салфетки и нейтральных моющих средств.
 Внимание!!!!

- Изделие пригодно для детей с весом не более 15 кг,

- Не оставляйте ребенка на пеленальном столике без присмотра,

- Не применяйте одновременно с данным изделием (сверху него)  пеленальных поверхностей,

- Не используйте данного изделие в случае поломки утере каких-либо его частей,
- Не допускайте применения  вблизи с пеленальным столиком открытого огня, расположения электро- и

газовых приборов, в том числе нагревательных, источников ультрафиолетового и инфракрасного излучения.
- Всегда используйте ремень безопасности,

- Не используйте пеленальный столик в качестве мест для расположения сумок, пакетов
​​​
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