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 ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
Дозаторы  мыла

 
Уважаемый покупатель! 

Благодарим Вас за выбор изделия торговой марки Vialli производства турецкой компании Oguzhan Plastik Kalip Sanayi  


Продукция ТМ  Виалли (Vialli) Oguzhan Plastik Kalip Sanayi
 изготовлена из ударопрочного ABS-пластика и прозрачного SAN-пластика имеет современный дизайн и отвечает требованиям эргономики. 

предназначена для оснащения  как санитарно-гигиенических комнат с высокой проходимостью, так и для применения в домашних условиях. Совсем недавно линейка изделий Виалли была расширена  дозаторами с локтевым приводом, которые особенно востребованы в медицинских учреждениях.
Современный дизайн изделий Vialli, их привлекательность и эргономичность позволяет им легко вписываться в интерьер любых ванных комнат и, при необходимости, легко сочетаться с изделиями других брендов и обеспечивать пользователю особые удобства и комфорт.

Система менеджмента качества компании Oguzhan Plastik Kalip Sanayi применительно к дизайну, разработкам и производству соответствует требованиям стандарта  ISO 9001, что удостоверяется органом по сертификации систем качества 

Высокое качество изделий гарантируется заключениями качества TSEK.  

Дозаторы жидкого/пенного мыла из пластика не входят в «Единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации» и «Единый перечень продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии», утвержденные  постановлением Правительства Российской Федерации от 01 декабря 2009 года № 982 (с изменениями, утвержденными Постановлениями Правительства РФ от 17.03.2010 № 148, от 17.03.2010 № 149, от 26.07.2010 № 548, от 20.10.2010 № 848, от 13.11.2010 № 906, от 21.03.2012 № 213, от 04.05.2012 № 435, от 18.06.2012 № 596, от 04.03.2013 г. № 182, от 04.10.2013 г. № 870), и предоставление сертификата соответствия или декларации о соответствии не требуется (справка 154 от 11/03/15, выдана ООО «ГОСТЭКСПЕРТСЕРВИС», рег. № POCCRU.0001.11AB51, информационное письмо 0649/19 от 19/03/19, выдано ООО”Certification Group”)
ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Данный талон дает право на бесплатное устранение дефектов и замену неисправных деталей в течение всего гарантийного срока. Проследите, чтобы данный талон был правильно заполнен: имел дату продажи и штамп торговой организации. Сохраняйте талон и чек на приобретенное изделие. По вопросам гарантийного и послегарантийного ремонта обращайтесь по адресу:

196084,  Санкт-Петербург, ул. Киевская д. 24/22, Лит. А, пом. 12Н, тел. +921-931-41-46,

тел/факс. +812-332-52-62, e-mail: company@eliseev.spb.ru ООО "Елисеев и Компаньоны" - дистрибьютор изделий ТМ Vialli в России.

Изделие: Дозатор  мыла

Модель: _____________________________

Срок гарантии: 12 месяцев

__________________________
(Печать или штамп торгующей организации)

Торгующая организация

__________________________________________  «_________» _________________202___г.

Проверил и продал

Изделие проверено в моем присутствии, претензий по внешнему виду и комплектности не имею,

С условиями гарантийного обслуживания ознакомлен.

«______» _________________202___г.

 




Подпись Покупателя ____________________________

Руководство по применению
1. НАЗНАЧЕНИЕ И ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ

Дозаторы жидкого и пенного мыла предназначены для порционной подачи жидкого/пенного мыла для рук, просты в применении и обслуживании, обладают достаточной вместимостью (от 0,5 до 1,0 л) и могут использоваться для оснащения любых санитарно-гигиенических комнат.

 Дозаторы жидкого/пенного мыла собой резервуар с крышкой, клавишей дозатора, смотровым окном, насосным и запирающим устройством с ключом. 

Для удобства контроля за уровнем жидкости дозаторы из ABS- пластика имеют прозрачную лицевую часть корпуса или не большое по размеру смотровое окно.  Дозаторы из прозрачного SAN-пластика в смотровом окне не нуждаются.
 Дозаторы жидкого мыла  изготовлены из негорючего ударопрочного ABS-пластика, что обуславливает их прочность, долговечность и устойчивость к внешним воздействиям. Линейка изделий из прозрачного SAN-пластика также характеризуется негорючестью и долговечностью, при этом позволит Пользователю разнообразить цветовую гамму интерьера посредством применения жидкого мыла различных цветов.
РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Универсальность дозаторов жидкого мыла заключается в том, что возможно применение любых видов жидкого/пенного мыла, что, с одной стороны, позволяет экономить на расходных материалах, а, с другой стороны, удовлетворять требованиям самых взыскательных потребителей.

Возможно использование любого вида жидкого/пенного мыла для рук, в том числе и с антибактериальным эффектом.

Внимание !

 Произвольное разбавление мыла водой не рекомендуется. Применение произвольно разбавленного водой жидкого мыла сопровождается увеличением скорости истечения жидкости и, соответственно, повышенным ее расходом, а также снижением моющего и дезинфицирующего эффекта.


Установленные в не отапливаемых туалетных комнатах дозаторы в холодное время года рекомендуется заправлять жидким мылом типа СТЕРИЗОЛ, обладающим достаточным дезинфицирующим эффектом и невысокой вязкостью.
2. КОМПЛЕКТНОСТЬ ПОСТАВКИ 

Дозатор жидкого мыла в сборе –


          1 шт

Руководство по применению        


          1 шт

Гарантийный талон



          1 шт

Комплект крепежных элементов (дюбели, шурупы)-       1 комплект

Ключ – 




   
          1 шт
3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
3.1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДОЗАТОРОВ ЖИДКОГО МЫЛА
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	Артикул
	 
	S2/S2T

	Серия 
	 
	Vialli

	Материал 
	 
	 Белый ABS-пластик/прозрач. SAN-пластик

	Тип
	 
	наливной

	Вариант размещения
	 
	настенный

	Расходный материал
	 
	жидкое мыло

	Вместимость
	л
	0,5

	Способ включения
	 
	механич. (кнопкой) 

	Наличие ключа
	 
	есть

	Определение уровня жидкого мыла через
	 
	смотровое окно/корпус дозатора

	Габаритные размеры
	мм
	 90*90*160

	Применение
	 
	дом/офис

	Упаковка

	Количество ед. товара в транспортной коробке
	шт
	40

	Габаритные размеры транспортной коробки
	мм
	495 x 380 x 335

	Вес коробки, БРУТТО
	кг
	9,2
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	Артикул
	 
	S4/S4T

	Серия 
	 
	Vialli

	Материал 
	 
	 Белый ABS-пластик/  прозрач. SAN-пластик


	Тип
	 
	наливной

	Вариант размещения
	 
	настенный

	Расходный материал
	 
	жидкое мыло

	Вместимость
	л
	1

	Способ включения
	 
	механич. (кнопкой) 

	Наличие ключа
	 
	есть

	Определение уровня жидкого мыла через
	 
	смотровое окно/корпус дозатора

	Габаритные размеры
	мм
	105*108*195

	Применение
	 
	дом/офис

	Упаковка

	Количество ед. товара в транспортной коробке
	шт
	30

	Габаритные размеры транспортной коробки
	мм
	590*330*400

	Вес коробки, БРУТТО
	кг
	10
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	Артикул
	 
	S5 (S6)* 

	Серия 
	 
	Vialli

	Материал 
	 
	ABS-пластик, белый+серый цв. 

	Тип
	 
	наливной

	Вариант размещения
	 
	настенный

	Расходный материал
	 
	жидкое мыло

	Вместимость
	л
	0,5 (1) 

	Способ включения
	 
	механич. (кнопкой) 

	Наличие ключа
	 
	есть

	Определение уровня жидкого мыла через
	 
	смотровое окно

	Габаритные размеры
	мм
	105*125*170 (125*155*170)

	Применение
	 
	дом/офис

	Упаковка

	Количество ед. товара в транспортной коробке
	шт
	24 (18)

	Габаритные размеры транспортной коробки
	мм
	500 x 340 x 390 (495 x 440 x 460)

	Вес коробки, БРУТТО
	кг
	9,5 (10,5)
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	Артикул
	 
	S5C (S6C)

	Серия 
	 
	Vialli

	Материал 
	 
	 ABS-пластик, белый + хромированный ABS-пластик

	Тип
	 
	наливной

	Вариант размещения
	 
	настенный

	Расходный материал
	 
	жидкое мыло

	Вместимость
	л
	0,5 (1)

	Способ включения
	 
	механич. (кнопкой) 

	Наличие ключа
	 
	есть

	Определение уровня жидкого мыла через
	 
	смотровое окно

	Габаритные размеры
	мм
	105*125*170 (125*155*170) 

	Применение
	 
	дом/офис

	Упаковка

	Количество ед. товара в транспортной коробке
	шт
	24 (18) 

	Габаритные размеры транспортной коробки
	мм
	500 x 340 x 390 (495 x 440 x 460)

	Вес коробки, БРУТТО
	кг
	9,5 (10,5)


3.2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДОЗАТОРОВ ПЕННОГО МЫЛА

	[image: image1.emf]            [image: image2.emf]
	
	 

[image: image3.emf] [image: image4.emf]

	 

	Артикул
	 
	F5/F6

	Серия 
	 
	Vialli

	Материал 
	 
	 ABS-пластик, белый/серый цвет

	Тип
	 
	наливной

	Вариант размещения
	 
	настенный

	Расходный материал
	 
	пенное мыло

	Вместимость
	л
	0,5/1,0

	Способ включения
	 
	механич. (кнопкой) 

	Наличие ключа
	 
	Есть

	Определение уровня жидкого мыла через
	 
	смотровое окно

	Габаритные размеры
	мм
	105*135*170/ 125*155*220


	Применение
	 
	дом/офис/медицинские учреждения

	Упаковка

	Количество ед. товара в транспортной коробке
	шт
	24/18


	Габаритные размеры транспортной коробки
	мм
	580*340*385/ 495*440*460

	Вес коробки с товаром, БРУТТО
	кг
	11,8/10,5

	
	
	

	3.3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДОЗАТОРОВ ПЕННОГО МЫЛА  С ЛОКТЕВЫМ ПРИВОДОМ 
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	Артикул
	 
	F5М/F6М

	Серия 
	 
	Vialli

	Материал 
	 
	 ABS-пластик, белый/серый цвет

	Тип
	 
	наливной

	Вариант размещения
	 
	настенный

	Расходный материал
	 
	пенное мыло

	Вместимость
	л
	0,5/1,0

	Способ включения
	 
	механич. (кнопкой) 

	Наличие ключа
	 
	Есть

	Определение уровня жидкого мыла через
	 
	смотровое окно

	Габаритные размеры
	мм
	105*170*170/ 155*155*220


	Применение
	 
	дом/офис/медицинские учреждения 

	Упаковка

	Количество ед. товара в транспортной коробке
	шт
	18/12


	Габаритные размеры транспортной коробки
	мм
	540*340*380/  500*340*470

	Вес коробки с товаром, БРУТТО
	кг
	8,8/7,4


	
	
	


4. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО МОНТАЖУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ ИЗДЕЛИЯ
4.1. Рекомендации по установке дозаторов жидкого мыла S2, S2T, S4, S4T
Дозатор жидкого мыла S2, S2T, S4, S4T состоит из корпуса- резервуара для жидкого мыла, съемной  крышки с запорным устройством и задней панели, которая является установочной пластиной.
4.1.1. Дозаторы мыла поставляются в собранном виде и перед их установкой требуется открыть верхнюю крышку и крышку.
[image: image9.emf]
-Для того чтобы открыть верхнюю крышку дозатора вставьте ключ в замочную скважину и поверните его влево по направлению стрелки.

-Для того чтобы закрыть крышку дозатора на замок нет необходимости использовать ключ. Крышка закроется на замок при легком нажатии на нее.

4.1.2. Монтаж дозатора на стене.

[image: image10.emf]Для крепления на цементной стене вам потребуется 6 мм сверло по бетону, дюбель и шуруп.  Проведите разметку отверстий, используя заднюю панель дозатора в качестве шаблона. Закрепите заднюю панель дозатора на стене.

Скользящим движением сверху вниз оденьте корпус дозатора на закрепленную на стене заднюю панель. 

Дозаторы рекомендуется размещать над мойкой или раковиной на высоте не менее 100 см и не более 110 см от уровня пола.

4.1.3. Инструкция по применению  дозатора жидкого мыла.

[image: image11.emf]
-Откройте верхнюю крышку дозатора ,

-заполните до краев внутренний резервуар дозатора жидким мылом,

- подождите 10 минут пока жидкое мыло не заполнит внутреннюю часть насоса. В случае использования жидкого мыла с высокой вязкостью перед заполнения его мылом залейте 50 мл воды на дно дозатора.

- нажмите 3-4 раза на клавишу дозатора (помпу),

Теперь дозатор готов выдавать порцию мыла при каждом нажатии.

 Необходимость пополнения запаса жидкого мыла в дозаторе можно установить по уровню заполнения  прозрачного окна на лицевой части  корпуса.

4.1.4. Инструкция по уходу

[image: image12.emf]В случае, если жидкое мыло стало подтекать из дозатора, то в первую очередь следует проверить дозатор на предмет попадания в насос инородных частиц. 

Для этого опорожните дозатор и тщательно протрите поверхность внутреннего резервуара с помощью нетканного материала, затем переверните дозатор вверх дном и извлеките с помощью  плоской отвертки или пилочки кнопку №3.

Тщательно промойте в чистой воде части насоса 1 и 2, которые также следует извлечь из дозатора.

Соберите извлеченные части в обратной последовательности: 1, 2, 3.

Надавите кнопку №3 до полного и плотного закрытия.

Дозатор готов к работе снова.

 Заполняя дозатор мылом руководствуйтесь советами, изложенными в п. 4.1.3,

        Изделие рекомендуется мыть вручную с применением любых моющих средств, предназначенных для мытья посуды и стекла. Применение чистящих абразивных средств не рекомендуется, так как может привести к появлению царапин на поверхности изделия и, соответственно, к ухудшению его внешнего вида. 

        По истечении срока службы негодное к дальнейшему использованию изделие должно быть утилизировано в соответствии с требованиями действующего законодательства. Рекомендуется эту работу доверить специализирующейся на утилизации компании. Не загрязняйте окружающую среду.

4.2. Рекомендации по установке дозаторов жидкого мыла S5, S5С, S6, S6С и дозаторов пенного мыла T5, T5M, T6, T6M
Дозатор мыла состоят из корпуса- резервуара для жидкого/пенного мыла и откидной передней панели с запорным устройством. 
1. Дозатор поставляется в собранном виде и перед его установкой следует открыть с помощью ключа переднюю панель корпуса.

 2. Приложите дозатор с открытой передней панелью к стене и через крепежные отверстия произведите разметку будущих отверстий. Дозаторы рекомендуется размещать над мойкой или раковин на высоте не менее 100 см и не более 110 см от уровня пола.

3. Просверлите на стене 3 отверстия и вставьте в каждое из них дюбель.

4. Закрепите корпус дозатора на стене прилагаемыми шурупами.

5. Залейте в резервуар жидкое/пенное мыло, закройте переднюю панель корпуса дозатора  ключом, повернув последний по часовой стрелке.

6. Необходимость пополнения запаса жидкого/пенного мыла в дозаторе можно установить по уровню заполнения  прозрачного окна на лицевой части  корпуса.

7. Изделие рекомендуется мыть вручную с применением любых моющих средств, предназначенных для мытья посуды и стекла. Применение чистящих абразивных средств не рекомендуется, так как может привести к появлению царапин на поверхности изделия и, соответственно, к ухудшению его внешнего вида. 

8. По истечении срока службы негодное к дальнейшему использованию изделие должно быть утилизировано в соответствии с требованиями действующего законодательства. Рекомендуется эту работу доверить специализирующейся на утилизации компании. Не загрязняйте окружающую среду.
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