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LOSDI Primicias Técnicas Cardi, S.L.
 ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
Дозаторы- санитайзеры  
 
Уважаемый покупатель! 

Благодарим Вас за выбор изделия торговой марки Losdi производства испанской компании Primicias Técnicas Cardi, S.L.

Продукция ТМ  Лозди (Losdi) Primicias Técnicas Cardi, S.L.
изготовлена из ударопрочного ABS-пластика имеет современный дизайн и отвечает требованиям эргономики. 

предназначена для оснащения, как санитарно-гигиенических комнат с высокой проходимостью, так и для применения в домашних условиях.  Увеличенный размер нажимной клавиши позволяет приводить ее в действие , как пальцами, ладонью, запястьем или даже локтем. Такие дозаторы в настоящее время особенно востребованы в медицинских учреждениях.
Современный дизайн изделий Losdi, их привлекательность и эргономичность позволяет им легко вписываться в интерьер любых ванных комнат и, при необходимости, легко сочетаться с изделиями других брендов и обеспечивать пользователю особые удобства и комфорт.

Система менеджмента качества компании LOSDI Primicias Técnicas Cardi, S.L. применительно к дизайну, разработкам и производству соответствует требованиям стандарта  ISO 9001, что удостоверяется органом по сертификации систем качества 

Дозаторы жидкого мыла и дезинфицирующих средств из пластика не входят в «Единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации» и «Единый перечень продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии», утвержденные  постановлением Правительства Российской Федерации от 01 декабря 2009 года № 982 (с изменениями, утвержденными Постановлениями Правительства РФ от 17.03.2010 № 148, от 17.03.2010 № 149, от 26.07.2010 № 548, от 20.10.2010 № 848, от 13.11.2010 № 906, от 21.03.2012 № 213, от 04.05.2012 № 435, от 18.06.2012 № 596, от 04.03.2013 г. № 182, от 04.10.2013 г. № 870), и предоставление сертификата соответствия или декларации о соответствии не требуется (справка 154 от 11/03/15, выдана ООО «ГОСТЭКСПЕРТСЕРВИС», рег. № POCCRU.0001.11AB51, информационное письмо 0649/19 от 19/03/19, выдано ООО”Certification Group”)
ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Данный талон дает право на бесплатное устранение дефектов и замену неисправных деталей в течение всего гарантийного срока. Проследите, чтобы данный талон был правильно заполнен: имел дату продажи и штамп торговой организации. Сохраняйте талон и чек на приобретенное изделие. По вопросам гарантийного и послегарантийного ремонта обращайтесь по адресу:

196084,  Санкт-Петербург, ул. Киевская д. 24/22, Лит. А, пом. 12Н, тел. +921-931-41-46,

тел/факс. +812-332-52-62, e-mail: company@eliseev.spb.ru ООО "Елисеев и Компаньоны" - дистрибьютор изделий ТМ Losdi в России.

Изделие: Дозатор  мыла/санитайзер
Модель: CJ1003
Срок гарантии: 12 месяцев

__________________________
(Печать или штамп торгующей организации)

Торгующая организация

__________________________________________  «_________» _________________202___г.

Проверил и продал

Изделие проверено в моем присутствии, претензий по внешнему виду и комплектности не имею,

С условиями гарантийного обслуживания ознакомлен.

«______» _________________202___г.

 




Подпись Покупателя ____________________________

Руководство по применению
1. НАЗНАЧЕНИЕ И ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ
Дозаторы для антисептика в период пандемии covid-19 получили название санитайзеров.

В линейки дозаторов «Paris Line» различной цветовой гаммы (белые, черные, цвета серебра).      Дозатор -санитайзер  наливного типа CJ1003 с объемом резервуара 0,9 л, один из линейки Paris Line, изготовлен из ударопрочного ABS-пластика белого цвета, крепится непосредственно на стену, имеет увеличенного размера клавишу привода в действие дозирующего устройства (логтем, ладонью).   Данная модель дозатора CJ1003 имеет замочек с пластиковым ключом, смотровое окно для определения уровня жидкости в резервуаре.  Объем  дозы при однократном нажатии составляет 1 мл . Габаритный размер изделия (мм) 250(Н)*126*100, вес 0,426 кг

      Существенным отличием от других моделей  и,  при этом несомненным преимуществом дозаторов линейки  Paris Line является

- возможность применения широкого спектра расходных материалов, а именно  жидкое мыло,  антисептики, как со спирт-содержащим компонентом, так и без него.  Следует подчеркнуть, что дозирующее устройство прекрасно работает на растворах с низкой вязкостью, близкой к вязкости воды. Пользователь имеет возможность самостоятельно готовить антисептические средства на основе спирта (водки), жидкого мыла и воды.

- особый клапан, препятствующий подтеканию  рабочих жидкостей, так называемый NON DRIPPING VALVE (антидриппинговый клапан) гарантирует надежную  непрерывную работу дозирующего устройства на любых  рабочих жидкостях в течение всего гарантийного срока.
Современный  эргономичный  дизайн, компактный размер и универсальность применения дозаторов (санитайзеров) линейки Paris Line позволяют адаптировать их в любое пространство и делают их необходимым атрибутом любых общественных мест с высокой проходимостью.
2. КОМПЛЕКТНОСТЬ ПОСТАВКИ 

Дозатор жидкого мыла в сборе –


          1 шт

Руководство по применению        


          1 шт

Гарантийный талон



          1 шт

Комплект крепежных элементов (дюбели, шурупы)-       1 комплект

Ключ – 




   
          1 шт
3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДОЗАТОРОВ ЖИДКОГО МЫЛА/САНИТАЙЗЕРОВ LOSDI
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CJ1003  - ABS-пластик, белый цв.            CJ1003-C-BL - ABS-пластик, черный цв.         CJ1003-CG- ABS-пластик  цвета серебра
	Артикул
	 
	CJ1003

	Серия 
	 
	LOSDI

	Материал 
	 
	 Белый ABS-пластик

	Тип
	 
	наливной

	Вариант размещения
	 
	настенный

	Расходный материал
	 
	жидкое мыло/антисептик

	Вместимость
	л
	0,9

	Способ включения
	 
	механич. (кнопкой) 

	Наличие ключа
	 
	есть

	Определение уровня жидкого мыла через
	 
	смотровое окно

	Антидриппинговый клапан (гарантия от подтекания рабочих жидкостей)
	
	есть

	Габаритные размеры
	мм
	 126*250*100

	Применение
	 
	дом/офис

	Упаковка

	Количество ед. товара в транспортной коробке
	шт
	12

	Габаритные размеры транспортной коробки
	мм
	458*412*266

	Вес коробки, БРУТТО
	кг
	6,36

	
	
	

	
	
	


4. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО МОНТАЖУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ ИЗДЕЛИЯ
Санитайзер-дозатор состоят из корпуса, резервуара для рабочей жидкости и откидной передней панели с запорным устройством. 
-  Изделие поставляется в собранном виде и перед его установкой следует открыть с помощью ключа переднюю панель корпуса  Замочная скважина находится в верхней части корпуса. Аккуратно откройте  переднюю панель движением на себя  На рис 1 представлено изделие с открытой передней панелью
Рис.1
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 Как видно на рис.1 внизу задней части корпуса есть 2 установочных отверстия.

Всего установочных отверстий четыре. 
- Два других находятся в вверху задней части корпуса и для доступа к ним необходимо демонтировать резервуар.
Рис.2
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На Рис.2 указан фиксатор, надавливая на которой пальцем вы без каких-либо 
затруднений демонтируете резервуар.
Рис.3
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 На рис.3 представлена задняя панель корпуса с четырьмя установочными отверстиями.

- Приложите заднюю панель корпуса к стене и произведите разметку будущих отверстий. 
 Санитайзеры-дозаторы рекомендуется размещать над мойкой или раковиной на высоте не менее 100 см и не более 110 см от уровня пола.

- Просверлите на стене 4 отверстия и вставьте в каждое из них дюбель.

- Закрепите корпус изделия на стене прилагаемыми шурупами.
- Установите резервуар на его посадочное место, начиная  нижней его части, чтобы задействовать фиксатор.

- Откройте крышку резервуара и залейте рабочую жидкость.
- Закройте крышку резервуара, а затем верните переднюю панель корпуса  в исходное положение  

и закройте ее  ключом.

- Необходимость пополнения запаса жидкого/пенного мыла в дозаторе можно установить по уровню заполнения  прозрачного окна на лицевой части  корпуса.

- Изделие рекомендуется мыть вручную с применением любых моющих средств, предназначенных для мытья посуды и стекла. Применение чистящих абразивных средств не рекомендуется, так как может привести к появлению царапин на поверхности изделия и, соответственно, к ухудшению его внешнего вида. 

= По истечении срока службы негодное к дальнейшему использованию изделие должно быть утилизировано в соответствии с требованиями действующего законодательства. Рекомендуется эту работу доверить специализирующейся на утилизации компании. Не загрязняйте окружающую среду.
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