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 ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
Диспенсеров бумажных изделий 

санитарно-гигиенического назначения
 
Уважаемый покупатель! 

Благодарим Вас за выбор изделия торговой марки Vialli производства турецкой компании Oguzhan Plastik Kalip Sanayi  


Продукция ТМ  Виалли (Vialli) Oguzhan Plastik Kalip Sanayi
 изготовлена из ударопрочного ABS-пластика, имеет современный дизайн и отвечает требованиям эргономики. 

предназначена для оснащения  как санитарно-гигиенических комнат с высокой проходимостью, так и для применения в домашних условиях.

Современный дизайн изделий Vialli, их привлекательность и эргономичность позволяет им легко вписываться в интерьер любых ванных комнат и, при необходимости, легко сочетаться с изделиями других брендов и обеспечивать пользователю особые удобства и комфорт.

Система менеджмента качества компании Oguzhan Plastik Kalip Sanayi применительно к дизайну, разработкам и производству соответствует требованиям стандарта  ISO 9001, что удостоверяется органом по сертификации систем качества 

Высокое качество изделий гарантируется заключениями качества TSEK.  

Диспенсеры бумажных изделий из пластика не входят в «Единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации» и «Единый перечень продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии», утвержденные  постановлением Правительства Российской Федерации от 01 декабря 2009 года № 982 (с изменениями, утвержденными Постановлениями Правительства РФ от 17.03.2010 № 148, от 17.03.2010 № 149, от 26.07.2010 № 548, от 20.10.2010 № 848, от 13.11.2010 № 906, от 21.03.2012 № 213, от 04.05.2012 № 435, от 18.06.2012 № 596, от 04.03.2013 г. № 182, от 04.10.2013 г. № 870), и предоставление сертификата соответствия или декларации о соответствии не требуется (справка 154 от 11/03/15, выдана ООО «ГОСТЭКСПЕРТСЕРВИС», рег. № POCCRU.0001.11AB51, информационное письмо 0649/19 от 19/03/19, выдано ООО”Certification Group”)
ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Данный талон дает право на бесплатное устранение дефектов и замену неисправных деталей в течение всего гарантийного срока. Проследите, чтобы данный талон был правильно заполнен: имел дату продажи и штамп торговой организации. Сохраняйте талон и чек на приобретенное изделие. По вопросам гарантийного и послегарантийного ремонта обращайтесь по адресу:

196084,  Санкт-Петербург, ул. Киевская д. 24/22, Лит. А, пом. 12Н, тел. +921-931-41-46,

тел/факс. +812-332-52-62, e-mail: company@eliseev.spb.ru ООО "Елисеев и компаньоны" - дистрибьютор изделий ТМ Vialli в России.

Изделие: Диспенсер бумажных изделий ТМ Виалли
Модель: _____________________________

Срок гарантии: 12 месяцев

__________________________
(Печать или штамп торгующей организации)

Торгующая организация

__________________________________________  «_________» _________________201___г.

Проверил и продал

Изделие проверено в моем присутствии, претензий по внешнему виду и комплектности не имею,

С условиями гарантийного обслуживания ознакомлен.

«______» _________________20___г.

 




Подпись Покупателя ____________________________

Руководство по применению
1. НАЗНАЧЕНИЕ И ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ

Диспенсеры предназначены для дозированной подачи рулонных и листовых полотенец/салфеток и идеально подходят для оснащения любых санитарно-гигиенических комнат.

 Данное изделие представляет собой запираемый на ключ контейнер для размещения рулонных или листовых ZIG-ZAG-сложения полотенец/салфеток. В нижней части диспенсера находится отверстие для подачи расходного материала.

 В пачке Z-образно сложенные полотенца/салфетки находятся в зацеплении друг с другом, что обеспечивает подачу каждой следующей салфетки после вытаскивания предыдущей.

Большинство диспенсеров рулонных материалов не оснащены дозирующим устройством и при этом длина одноразово используемого рулонного полотна выбирается по желанию пользователя.

Диспенсеры с дозированной подачей рулонных материалов (K8), предназначенные для оптимизации расхода материалов, приводятся в действие простым нажатием на рычаг.

Для диспенсеров Vialli подойдут рулонные расходные материалы с посадочным (внутренним) диаметром от 18 до 45 мм, так как существует возможность заказа комплекта переходных втулок. Внешний диаметр рулона ограничивается размерами самого диспенсера.

Линейка диспенсеров представлена изделиями из ударопрочного ABS-пластика, оснащенных запирающим устройством с ключем для предотвращения несанкционированного доступа к расходным материалам. 

Прозрачная лицевая часть корпуса или наличие смотрового окна-прорези обеспечивают удобство контроля за расходом материалов
2. КОМПЛЕКТНОСТЬ ПОСТАВКИ

Диспенсер полотенец/салфеток в сборе –

          1 шт

Руководство по применению
           

          1 шт

Гарантийный талон




          1 шт

Коробка упаковочная



          1 шт

Комплект крепежных элементов (дюбели, шурупы)-    1 комплект

Ключ – 





          1 шт

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
	1. Диспенсер туалетной бумаги
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	Артикул
	 
	MJ 1 (MJ1M)

	Серия 
	 
	Vialli

	Материал корпуса
	 
	ABS-пластик, белый+серый цв. (цвет металлик) 

	Расходный материал
	 
	рулон наружной размотки

	Диаметр посадочной втулки
	мм
	Ø40 (55)

	Определение уровня запаса расходного материала через
	 
	смотровое окно

	Наличие ключа
	 
	есть

	Вместимость
	 
	1 рулон  200 м с габаритом не более Ø 190 мм

	Габаритные размеры изделия
	мм
	240*130*260

	Применение
	 
	дом/офис

	Упаковка

	Количество ед. товара в транспортной коробке
	шт
	8

	Габаритные размеры транспортной коробки
	мм
	590 x 500 x 280

	Вес коробки, БРУТТО
	кг
	6

	2. Диспенсер листовых полотенец (салфеток Z (С)-сложения)
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	Артикул
	 
	К4 (К4М)

	Серия 
	 
	Vialli

	Материал корпуса
	 
	ABS-пластик, белый+серый цв. (цвет металлик)

	Расходный материал
	 
	салфетки Z (C, I)-сложения

	Определение уровня запаса расходного материала через
	 
	смотровое окно

	Наличие ключа
	 
	есть

	Вместимость
	 
	400 салфеток

	Габаритные размеры
	мм
	270*130*270 

	Применение
	 
	дом/офис

	Упаковка

	Количество ед. товара в транспортной коробке
	шт
	10

	Габаритные размеры транспортной коробки
	мм
	715 x 500 x 300 

	Вес коробки, БРУТТО
	кг
	8,8

	
	
	

	3. Диспенсер рулонных полотенец центральной размотки
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	Артикул
	 
	OG 1 (OG1M)

	Серия 
	 
	Vialli

	Материал корпуса
	 
	ABS-пластик, белый+серый цв.  (цвет металлик)

	Расходный материал
	 
	рулон центральной размотки

	Диаметр посадочной втулки
	мм
	нет

	Определение уровня запаса расходного материала через
	 
	окно подачи

	Наличие ключа
	 
	есть

	Вместимость
	 
	1 рулон  с Ø200 mm

	Габаритные размеры
	мм
	 220*210*310

	Применение
	 
	дом/офис

	Упаковка

	Количество ед. товара в транспортной коробке
	шт
	6

	Габаритные размеры транспортной коробки
	мм
	650 x 460 x 340

	Вес коробки, БРУТТО
	кг
	6,6

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	4. Диспенсер столовых салфеток 
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	Артикул
	 
	NP 80 (NP80G)

	Серия 
	 
	Vialli

	Материал корпуса
	 
	ABS-пластик, белый+серый цв.  (цвет металлик)

	Расходный материал
	 
	салфетки столовые

	Определение уровня запаса расходного материала через
	 
	окно подачи

	Наличие ключа
	 
	есть

	Вместимость
	 
	80 салфеток

	Габаритные размеры
	мм
	100*120*130

	Применение
	 
	HoReCa

	Упаковка

	Количество ед. товара в транспортной коробке
	шт
	18

	Габаритные размеры транспортной коробки
	мм
	455 x 375 x 307

	Вес коробки, БРУТТО
	кг
	10,6
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	Артикул
	 
	NP 100 (NP100G)

	Серия 
	 
	Vialli

	Материал корпуса
	 
	ABS-пластик, белый+серый цв.  (цвет металлик)

	Расходный материал
	 
	салфетки столовые

	Определение уровня запаса расходного материала через
	 
	окно подачи

	Наличие ключа
	 
	есть

	Вместимость
	 
	100 салфеток

	Габаритные размеры
	мм
	100*120*150

	Применение
	 
	HoReCa

	Упаковка

	Количество ед. товара в транспортной коробке
	шт
	18

	Габаритные размеры транспортной коробки
	мм
	455 x 380 x 340

	Вес коробки, БРУТТО
	кг
	11,6

	
	
	

	5. Диспенсер рулонных полотенец ( с автоотрывом)
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	Артикул
	 
	К8

	Серия 
	 
	Medicut

	Материал корпуса
	 
	ABS-пластик, белый+серый цв.

	Расходный материал
	 
	рулон наружной подачи

Диам. Втулки 35-60 мм

	Определение уровня запаса расходного материала через
	 
	смотровое окно

	Наличие ключа
	 
	есть

	Вместимость
	 
	1 рулон с Ø200 mm



	Габаритные размеры
	мм
	270*130*270

	Применение
	 
	дом/офис

	Упаковка

	Количество ед. товара в транспортной коробке
	шт
	4

	Габаритные размеры транспортной коробки
	мм
	590 x 500 x 355 

	Вес коробки, БРУТТО
	кг
	8,5

	
	
	


4. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО МОНТАЖУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ ИЗДЕЛИЯ
К4 (K4M)- диспенсер листовых полотенец/салфеток ZIG-ZAG (С)-сложения 

Данное изделие представляет собой пластиковый контейнер из ударопрочного ABS-пластика с шарнирно-закрепленной откидной передней панелью, запираемой на ключ. Расходный материал - листовые полотенца/салфетки ZIG-ZAG или C-сложения. В нижней части диспенсера находится отверстие для подачи расходного материала, а на лицевой панели - смотровое окно-прорезь для визуального контроля за его расходом.

1. Диспенсер поставляется в собранном виде и перед его установкой следует с помощью ключа открыть переднюю панель.

2. Диспенсер (с откинутой передней панелью) приложите к стене и через крепежные отверстия корпуса произведите разметку 3-х будущих отверстий на стене. Диспенсеры рекомендуется размещать вблизи моек, раковин и для удобства пользования на высоте не менее 120 см и не более 150 см от уровня пола.

3.Просверлите 3 отверстия, вставьте в каждое из них дюбель.

4. Закрепите корпус диспенсера на стене прилагаемыми шурупами.

5. Вложите в контейнер полотенца/салфетки ZIG-ZAG (С)- сложения. Расходный материал следует класть в контейнер без пластиковой упаковки и гладкой стороной вверх.

6. Закройте переднюю панель на ключ 
7. Вытащите первый лист полотенца/салфетки через отверстие в нижней части корпуса. При правильной укладке расходного материала после вытаскивания первого листа в отверстии должен появится край следующего.

8. Необходимость пополнения запаса расходного материала в диспенсере можно установить по уровню заполнения окна-прорези в нижней части передней панели.

9. Изделие рекомендуется мыть вручную с применением любых моющих средств, предназначенных для мытья посуды и стекла. Применение чистящих абразивных средств не рекомендуется, так как может привести к появлению царапин на поверхности изделия и, соответственно, к ухудшению его внешнего вида. 

10. По истечении срока службы негодное к дальнейшему использованию изделие должно быть утилизировано в соответствии с требованиями действующего законодательства. Рекомендуется эту работу доверить специализирующейся на утилизации компании. Не загрязняйте окружающую среду.

ОG1 (OG1M)- диспенсер рулонных полотенец 
Данное изделие представляет собой контейнер из ударопрочного ABS-пластика с шарнирно-закрепленной откидной передней крышкой, запираемой на ключ. Расходный материал - рулонные полотенца центральной размотки  (подача бумаги осуществляется изнутри рулона). В нижней части диспенсера находится отверстие для подачи расходного материала, а прорезь на передней панели позволяет визуально контролировать его расход.

1. Диспенсер поставляется в собранном виде и перед его установкой следует с помощью ключа открыть переднюю крышку.

2. Диспенсер (с откинутой передней крышкой) приложите к стене и через крепежные отверстия корпуса произведите разметку будущих3-х  отверстий на стене. Диспенсеры рекомендуется размещать вблизи моек, раковин и для удобства пользования на высоте не менее 120 см и не более 150 см от уровня пола.

3. Просверлите 3 отверстия, вставьте в каждое из них дюбель.

4. Закрепите корпус диспенсера на стене прилагаемыми шурупами. 

5. Вложите в контейнер рулон полотенец центральной размотки. Для того, чтобы размотка рулона происходила изнутри  необходимо удалить внутреннюю втулку рулона. 

6. Закройте переднюю панель на ключ 
7. Через отверстие в нижней части корпуса протяните вертикально вниз до нужной длины бумажное полотенце. Для того, чтобы осуществить обрыв полотенца потяните полотнище на себя в горизонтальной плоскости.

8. Необходимость пополнения запаса расходного материала в диспенсере можно установить через прорезь передней панели.

9. Изделие рекомендуется мыть вручную с применением любых моющих средств, предназначенных для мытья посуды и стекла. Применение чистящих абразивных средств не рекомендуется, так как может привести к появлению царапин на поверхности изделия и, соответственно, к ухудшению его внешнего вида. 

10. По истечении срока службы негодное к дальнейшему использованию изделие должно быть утилизировано в соответствии с требованиями действующего законодательства. Рекомендуется эту работу доверить специализирующейся на утилизации компании. Не загрязняйте окружающую среду.
K8- диспенсер рулонных полотенец c автоотрывом
Данное изделие представляет собой контейнер из ударопрочного ABS-пластика с шарнирно-закрепленной откидной передней крышкой, запираемой на ключ. Внутри корпуса находятся боковые подпружиненные держатели горизонтально размещаемого рулона, резиновый вал протяжки бумажного полотенца, который приводится в движение рычагом подачи бумаги посредством зубчатой передачи.

Расходный материал - рулонные полотенца/салфетки с наружной размоткой (подача бумаги осуществляется с внешнего диаметра рулона). Для подачи расходного материала в нижней части диспенсера находится отверстие, зубчатый край которого обеспечивает простоту отрыва, а прозрачная прорезь на передней панели позволяет визуально контролировать расход  материалов.

1. Диспенсер поставляется в собранном виде и перед его установкой следует с помощью ключа открыть переднюю      крышку.

2. Диспенсер (с откинутой передней крышкой) приложите к стене и через крепежные отверстия корпуса произведите разметку будущих отверстий на стене. Диспенсеры рекомендуется размещать вблизи моек, раковин и для удобства пользования на высоте не менее 120 см и не более 140 см от уровня пола.

3. Сверлом с диаметром 8 мм просверлите 4 отверстия, вставьте в каждое из них дюбель.

4. Закрепите корпус диспенсера на стене прилагаемыми шурупами. 

5. Поместите рулон полотенец/салфеток горизонтально между двумя подпружиненными держателями. Пропустите полотенце между резиновым валиком и открытой передней панелью. 
6. Закройте переднюю панель на ключ 
7. Для получения порции бумажного полотенца длиной 300 мм опустите рычаг подачи бумаги в крайнее нижнее положение (в направлении обозначенном стрелкой).

Для того, чтобы осуществить обрыв полотенца потяните полотнище на себя в горизонтальной плоскости.

При необходимости получения бумажного полотенца длиной 600 мм нажмите на рычаг в направлении обозначенном стрелкой дважды и только затем осуществите обрыв полотенца.

8. Необходимость пополнения запаса расходного материала в диспенсере можно установить через прозрачную переднюю панель.

9. Изделие рекомендуется мыть вручную с применением любых моющих средств, предназначенных для мытья посуды и стекла. Применение чистящих абразивных средств не рекомендуется, так как может привести к появлению царапин на поверхности изделия и, соответственно, к ухудшению его внешнего вида. 

10. По истечении срока службы негодное к дальнейшему использованию изделие должно быть утилизировано в соответствии с требованиями действующего законодательства. Рекомендуется эту работу доверить специализирующейся на утилизации компании. Не загрязняйте окружающую среду
MJ1 (MJ1M)- диспенсер туалетной бумаги
   Данное изделие представляет собой контейнер из ударопрочного ABS-пластика с откидной шарнирно-закрепленной и запираемой на ключ передней панелью. В нижней части диспенсера находится отверстие для подачи расходного материала и для визуального контроля за его расходом на лицевой панели  находится смотровое окно-прорезь
1. Диспенсер поставляется в собранном виде и перед его установкой следует с помощью ключа открыть переднюю панель.

2. Диспенсер (с откинутой передней панелью) приложите к стене и через крепежные отверстия корпуса произведите разметку будущих 3-х отверстий на стене.
3. Просверлите 3 отверстия, вставьте в каждое из них дюбель.

4. Закрепите корпус диспенсера на стене прилагаемыми шурупами.

5. Вложите в контейнер 2 стандартных рулона туалетной бумаги.

6. Закройте переднюю панель на ключ 
7. Через отверстие в нижней части корпуса протяните вертикально вниз туалетную бумагу желаемой длины и потянув на себя (в горизонтальной плоскости) приведите с соприкосновение с зубчатым краем передней панели и рывком оторвите. 

8. Необходимость пополнения запаса расходного материала в диспенсере можно установить визуально по уровню заполнения окна-прорези  передней панели диспенсера.

9. Изделие рекомендуется мыть вручную с применением любых моющих средств, предназначенных для мытья посуды и стекла. Применение чистящих абразивных средств не рекомендуется, так как может привести к появлению царапин на поверхности изделия и, соответственно, к ухудшению его внешнего вида. 

10. По истечении срока службы негодное к дальнейшему использованию изделие должно быть утилизировано в соответствии с требованиями действующего законодательства. Рекомендуется эту работу доверить специализирующейся на утилизации компании. Не загрязняйте окружающую среду.
NP80 (NP80G), NP100 (NP100G) - диспенсер cтоловых салфеток
   Данное изделие представляет собой контейнер из ударопрочного ABS-пластика
1. Диспенсер поставляется в собранном виде и предназначен для настольного размещения.

2. Снимите лицевую панель диспенсера и вложите в него пачку столовых салфеток.

3. Закройте переднюю панель на ключ 
4. Через отверстие в передней панеле корпуса протяните горизонтально первую салфетку. 

5. Изделие рекомендуется мыть вручную с применением любых моющих средств, предназначенных для мытья посуды и стекла. Применение чистящих абразивных средств не рекомендуется, так как может привести к появлению царапин на поверхности изделия и, соответственно, к ухудшению его внешнего вида. 

0. По истечении срока службы негодное к дальнейшему использованию изделие должно быть утилизировано в соответствии с требованиями действующего законодательства. Рекомендуется эту работу доверить специализирующейся на утилизации компании. Не загрязняйте окружающую среду.
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